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NANO е новият двигател с променлива скорост по мотив, за 1PH и 3PH мотора, до 2.2kws
 
NANO е за еднофазни 1PH трифазни 3PH двигатели. Това позволява на NANO да добави към добре известното енергоспестяване на задвижвания с променлива скорост, възможността за замяна на монофазни мотори (технически загуби много от мощността) с по-висока ефективност IE2 и IE3 трифазни двигатели.

· NANO  
· NANO може да се контролира чрез аналогови контроли 
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 или MODBUS.
o Настройката и командата могат да се правят от компютър, благодарение на безплатната програма за интерфейс на компютъра "Motive Motor Manager"       [image: image4.jpg]
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· Настройката и командата могат да работят с компютър                            
· o Благодарение на BLUE, мотивният Bluetooth предавател за NANO и NEO и на безплатния App Motive NANO, можете да направите настройката или командата NANO чрез таблети или смартфони .   [image: image6.png]motive
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· o Всяко NANO може да бъде фиксирано към широк диапазон от мотори с различна мощност.[image: image9.jpg]



· o Мигащ светодиод ви показва далеч добрата работа или наличието на алармено събитие.[image: image10.jpg]



· NANO е модулна, за по-добра адаптация към специфичните нужди на всяко приложение.
· o Изваждащите се терминали опростяват окабеляването.

· EMC филтърът прави NANO съвместим не само с индустриална среда, но и с леки индустриални и търговски жилищни среди.
o Усилвател на напрежението гарантира стабилен въртящ момент Nm и при много ниска скорост.
o NANO се предлага и в версии "NANOCOMP", "NANO-VENT" и "NANO-OLEO", със SW специално модифицирани за автоматична скорост + адаптация към необходимото налягане и променлив дебит на въздушните компресори, помпи, хидравлични енергийни пакети.
За да научите повече, кликнете тук или се свържете с нас
 Обхват на мощността на мотори, които могат да бъдат свързани (при 230Vac)
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Обхват на размера на IEC двигатели, които могат да бъдат свързани
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